**Príloha č. 5**

**Rozmiestnenie prístupových bodov WiFi AP v projekte „WiFi pre Teba v meste Vrútky“ spolu s popisom umiestnenia:**

**AP 1)** Externé AP, pokrytie spoločenskej zóny pred MsÚ a oddychovej zóny pri MsÚ, sú to dva rôzne smery – riešiť dvoma smerovými anténami, umiestnenie AP na konzolu v rohu budovy MsÚ so stálym pripojením na zdroj elektrickej energie

**AP 2)** Externé AP, Oddychová a športová zóna detské ihrisko, AP bod bude umiestnený na stĺpe verejného osvetlenia

**AP 3)** Externé AP,  začiatok pešej zóny od železničnej stanice, AP bod bude umiestnený na existujúcej konzole kamery Mestskej polície a smerovanie signálu bude na pešiu zónu do centra mesta, miesto je so stálym pripojením na zdroj elektrickej energie

**AP 4)** Externé AP, centrálna zóna mesta, budova starej knižnice, smerovanie pokrytia signálom do centrálnej zóny mesta, umiestnenie AP priamo na mestskú budovu, miesto je so stálym pripojením na zdroj elektrickej energie

**AP 5)** Externé AP, spoločenská zóna verejného priestranstva pred novou knižnicou, AP umiestnené na budovu knižnice, smerovanie signálu do priestoru pred knižnicou, miesto je so stálym pripojením na zdroj elektrickej energie

**AP 6)** Externé AP, budova kina, pokrytie signálom priestoru oddychovej zóny parku situovaného pred kinom**,** AP umiestnené na konzole na budove kina, miesto je so stálym pripojením na zdroj elektrickej energie

**AP 7)** Externé AP, Oddychovo – rekreačná zóna "Mexiko", mestský park s detským ihriskom, AP bod bude umiestnený na stĺpe verejného osvetlenia

**AP 8)**  Externé AP, Športový areál mesta Vrútky, futbalové ihrisko, AP umiestnené na konštrukcii štadióna, miesto je so stálym pripojením na zdroj elektrickej energie

**AP 9)** Interné AP, klientske priestory MsÚ Vrútky, umiestnenie AP vnútri budovy na konzolu v stene budovy

**AP 10)** Interné AP, budova novej knižnice, pokrytie interiéru knižnice, klubovej miestnosti knižnice, umiestnenie AP na konzolu v stene budovy

**AP 11)** Interné AP, budova **Zariadenia pre seniorov a Dom sociálnych služieb** Vrútky **SENIOR,** pokrytie interiéru zariadenia, spoločenské miestnosti zariadenia, umiestnenie AP na konzolu v stene budovy